	КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Nord Star 32 Patrol · 2018 · Финляндия
Нижний Новгород · 48 000 000 ₽



	HIN корпуса
FI-LIN32014I718
	Производитель
LINEX-BOAT, Финляндия

	Год постройки
2018
	Местонахождение
Россия, Нижний Новгород

	Двигатели
2 × Volvo Penta D4 260 л.с. DPH, дизель
	Материал корпуса
Стеклопластик



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


	Длина корпуса
	11,30 м

	Ширина
	3,40 м

	Осадка
	1,15 м

	Водоизмещение
	8,00 т

	Серийные № двигателей
	А820458, А820460

	Тип привода
	DPH (угловые колонки)

	Топливные баки
	615 л (основной) + 380 л (доп.) = 995 л суммарно

	Водяной бак
	142 л



	Моточасы, сервисная история и техническое состояние двигателей требуют подтверждения документами и очного осмотра.



ПОЧЕМУ ЭТОТ БОРТ ЗАСЛУЖИВАЕТ ВНИМАНИЯ


Nord Star — финский производитель с устойчивой репутацией на скандинавском и российском рынке. Модель 32 Patrol в данной комплектации — это не базовая версия. Борт оснащён выше среднего по классу.

Силовая установка. Два дизеля Volvo Penta D4 260 DPH — надёжная пара для судна такого водоизмещения, хорошо обслуживается в России.
Маневрирование. Носовое + кормовое подруливающие устройства (по 6 л/с) с пультом PRO и беспроводным управлением — зайти в марину или встать у стенки в одиночку реально без посторонней помощи.
Дальность. Суммарный запас топлива 995 л (основной 615 л + доп. 380 л с перекачкой) — дальность перехода существенно выше стандарта для катера этой длины.
Автономность. Генератор Piccolo 5 (4 кВт) — судно работает автономно без берегового питания: кондиционер, бойлер, зарядка техники.
Климат. Кондиционер Webasto BlueCool S13 — для эксплуатации на южных маршрутах (Азов, Черноморье, Каспий) это не опция, а необходимость.
Отопление. Дизельный обогреватель Webasto Air Top Evo 3900 — межсезонные выходы без заморозков на борту.
Навигация. Simrad NSS 16 Evo 3 + радар Halo + Structure Scan 3D + AIS 3100 + автопилот — полный навигационный комплект для протяжённых и ночных переходов.
Связь. Морская рация Simrad RS40 + речная NavCom СРС-300 — судно готово к работе в смешанных акваториях без переоснащения.
Якорное хозяйство. Две якорные лебёдки (нос Lewmar V2 + корма) с ДУ и беспроводным пультом — редкость для катеров этого класса.
Жилая зона. Две каюты (носовая + кормовая) + отдельный гальюн со стационарным душем — пригодно для выходов на 2–4 ночи без компромиссов по комфорту.
Электрика. Инвертор Mastervolt 12/1600/60 + зарядное 30 А + аккумуляторный банк 4×95 Ач AGM — полноценное 220 В на борту без берегового питания.

КОМПЛЕКТАЦИЯ БОРТА


Навигация и электроника
	Плоттер Simrad NSS 16 Evo 3 (русифицирован)
	Радар Simrad Halo

	Эхолот Simrad Structure Scan 3D + Sonar Hub
	Автопилот Simrad (требует калибровки)

	AIS Simrad 3100 + антенна SCOUT KS-30
	Камера кормового обзора GC 200 HD

	Рация морская Simrad RS40 + антенна SCOUT KS-22
	Рация речная NavCom СРС-300 + антенна АШС-1500Р

	Трансдьюсер Р79
	Прожектор Go Light RST с джойстиком 12 В

	Дисплей Volvo Penta Glass Cockpit 7407
	Volvo Penta Easy Connect (вывод на гаджеты)

	Карты Navionics: Европ. Россия, Белое море, Азов/Крым
	Компас


Управление и маневрирование
	Носовое подруливающее устройство 6 л/с
	Кормовое подруливающее устройство 6 л/с

	Пульт PRO подруливающих устройств (стационарный)
	Беспроводный пульт (лебёдки + подруливающие)

	Якорная лебёдка носовая Lewmar V2, якорь, цепь 35 м
	Якорная лебёдка кормовая, якорь, канат 50 м

	Транцевые плиты гидравлические
	


Энергетика и автономность
	Генератор Piccolo 5 дизельный, 220 В / 4 кВт
	Инвертор Mastervolt 12/1600/60

	Зарядное Mastervolt 30 А
	Индикатор АКБ Mastervolt

	Аккумуляторы Whisper Power AGM 4×95 Ач
	Стартерный АКБ AGM 12 В / 55 Ач

	Доп. АКБ для подруливающих устройств
	Береговое питание: розетки нос + корма

	Принудительная вентиляция МО, 12 В
	Щит с автоповоротными массами


Климат и отопление
	Кондиционер Webasto S13 BlueCool
	Обогреватель Webasto Air Top Evo 3900

	Дефростер 10 кВт, 2 скорости обдува
	


Живая зона — рубка и салон
	Диван П-образный на 6–8 персон
	Двойное кресло с перекладной спинкой

	Стол на стойке с электроприводом
	Стол штурмана с местом хранения

	Мультимедиа Fusion 750: 4 колонки + сабвуфер
	LED прожекторы 3 шт. на крыше рубки

	LED светильники поворотные 4 шт.
	LED подсветка кокпита 2 шт.

	Стеклоочистители 3 шт. (режим паузы)
	


Кормовая каюта
	2 спальных места с матрацами (1+2)
	Лакированное дерево в интерьере

	Обивка ультракожа
	Шкафы 2 шт. (л/п борт) + зеркало

	Розетка 230 В, USB порт
	LED светильники 3 шт.


Носовая каюта
	Островная кровать с матрацем
	Шкаф выдвижной под кроватью

	Обивка ультракожа (изголовье, периметр, потолок)
	Откидной люк в потолке

	Иллюминаторы откидные 2 шт.
	LED светильники 4 шт.

	Отдельный вход с нижней палубы, замок
	


Гальюн и камбуз
	Гальюн прокачной + гальюн электрический (2 шт.)
	Душ стационарный на стойке, корма с г/х водой

	Бойлер 30 л (горячее водоснабжение)
	Система подачи воды под давлением

	Дизельная плита керамическая 12 В
	Холодильник 75 л

	Столешница DURAT (искусственный камень)
	Мойка с г/х водой, н/с

	Душ на кормовом кокпите (г/х вода)
	Авто система пожаротушения МО

	Электрические трюмные помпы 2 шт.
	Аварийная ручная помпа



ЧТО ПРОВЕРИТЬ ДО АВАНСА
Борт 2018 года — 7 лет эксплуатации. Хорошая комплектация не снимает необходимость проверки. Ниже — ключевые точки риска:
⚠ Моточасы обоих двигателей — подтверждаются по дисплею Volvo Penta Glass Cockpit и сервисным документам. Для D4 260 DPH ресурс до капремонта напрямую зависит от режима эксплуатации.
⚠ Гидравлика DPH — требуют регламентного обслуживания. Важно, когда менялось масло в колонках и обслуживались ли сальники.
⚠ Корпус и транец — стеклопластик + 7 лет. Haul-out покажет состояние подводной части, транца и точек крепления колонок.
⚠ Кондиционер и генератор — ресурсное оборудование. Проверка под нагрузкой обязательна.
⚠ Сервисная история — нужны сервисные книжки, квитанции ТО, история обслуживания у официального дилера или подтверждённого сервиса.
⚠ Документы ГИМС — наличие обременений, правильность регистрации судна и двигателей, соответствие HIN документам.
⚠ Комплектность по факту — длинная спецификация требует верификации по факту на борту: что на месте, что снято, что не работает.
ЧТО КЛИЕНТ ПОЛУЧАЕТ ДО АВАНСА


	✓  Разбор объявления и комплектации по доступным данным
✓  Список вопросов к продавцу: документы, сервисная история, состояние оборудования
✓  Предварительная карта рисков по этому борту
✓  Сопровождение запроса видео, актуальных фото и спецификации от продавца
✓  Предварительный расчёт сопутствующих расходов по сделке
✓  Консультация брокера по модели и текущему рынку Nord Star 32



Отдельно согласовываются и оплачиваются: выездной осмотр, технический сюрвей, haul-out, диагностика двигателей и оборудования, проверка документов юристом, подготовка договора, сопровождение регистрации в ГИМС, страхование.
СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ

1.  Запрашиваем у продавца — видео борта, актуальные фото, спецификацию, сервисные документы и регистрационные документы. До выезда на осмотр.
2.  Готовим список вопросов — технические и документарные, ответы на которые должны быть получены до аванса.
3.  Формируем карту рисков — предварительную оценку состояния и расчёт расходов на сделку.
4.  Согласуем осмотр — если борт проходит предварительный анализ, выезжаем на осмотр и сюрвей.
	→ Сначала факты, документы и расчёт. Потом — решение.
    Катер нужно проверять до денег, а не после проблем.
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